**XT-6101B 一维激光扫描枪**



**产品特征**

**快速准确识别一维码**

**绿色低功耗**

 **应用场景丰富**

**外观采用人体工程学设计**

**稳定、精准、便捷、实用、效率高**

**兼容多种系统**

应用场景：商超/便利店收银台、客户服务台、售票验票窗口、O2O应用场所等。

**详细参数**

**性能参数**

 光 源 630~650 nm 可视极光二极管

 扫描模式 手动&自动连续扫描

 条码灵敏度 倾钭 ±60°@ 0°Roll and 0° Skew

 偏转 ±60°@ 0°Roll and 0° Pitch

 对 比 度 ≥30%反射差

 扫描速度 300次/秒

 识读精度 ≥4MIL

 识读码制 EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128, Codabar，

Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN, MSI-Plessey

GS1 Databar,GS1 Composite Code,Code 11,Industrial 25,

Standard 25,Plessey, Matrix 2 of 5

 数据接口 USB & RS232

 **物理参数**

 外形尺寸 长(170)\*宽(66)\*高(97)MM

 重 量 138g净重(不含电缆)

 提示方式 双色LED灯&蜂鸣器

 电 压 DC: 5V

 电 流 工作电流:65MA

 待机电流:15MA

 最大电流:85MA

**环境参数**

 工作温度 -20℃+50℃

 存储温度 -40℃+70℃

 相对湿度 5%~95%无凝结

 静电防护 4KV(接触放电)10KV(空气放电)

 跌落高度 1.2米自由跌落

 防护等级 IP54

**景深及解析度**

　　　　　　　　　(1MIL=0.0254MM)

 4MIL---27- 60MM

景深距离

 5MIL---18-130MM

 10MIL---10-320MM

 20MIL---19-600MM

\*规格如有更改，恕不另行通知\*