**XT-6101B 一维激光扫描枪**



**产品特征**

**快速准确识别一维码**

**绿色低功耗**

**应用场景丰富**

**外观采用人体工程学设计**

**稳定、精准、便捷、实用、效率高**

**兼容多种系统**

应用场景：商超/便利店收银台、客户服务台、售票验票窗口、O2O应用场所等。

**详细参数**

**性能参数**

光 源 630~650 nm 可视极光二极管

扫描模式 手动&自动连续扫描

条码灵敏度 倾钭 ±60°@ 0°Roll and 0° Skew

偏转 ±60°@ 0°Roll and 0° Pitch

对 比 度 ≥30%反射差

扫描速度 300次/秒

识读精度 ≥4MIL

识读码制 EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128, Codabar，

Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN, MSI-Plessey

GS1 Databar,GS1 Composite Code,Code 11,Industrial 25,

Standard 25,Plessey, Matrix 2 of 5

数据接口 USB & RS232

**物理参数**

外形尺寸 长(170)\*宽(66)\*高(97)MM

重 量 138g净重(不含电缆)

提示方式 双色LED灯&蜂鸣器

电 压 DC: 5V

电 流 工作电流:65MA

待机电流:15MA

最大电流:85MA

**环境参数**

工作温度 -20℃+50℃

存储温度 -40℃+70℃

相对湿度 5%~95%无凝结

静电防护 4KV(接触放电)10KV(空气放电)

跌落高度 1.2米自由跌落

防护等级 IP54

**景深及解析度**

　　　　　　　　　(1MIL=0.0254MM)

4MIL---27- 60MM

景深距离

5MIL---18-130MM

10MIL---10-320MM

20MIL---19-600MM

\*规格如有更改，恕不另行通知\*